Wat te doen bij een lege accu:

1. Zorg er eerst voor dat beide auto’s uit en afgekoeld zijn, hierdoor zorg je er voor dat je geen onnodige brandwonden kan opleveren.
2. Doe de motorkap open van beide auto’s en ga opzoek naar de accu.
3. Pak nu een paar start kabels (meestal zijn deze kabels zwart (-) en rood (+). Met een dikke koperen kern.
4. Verbind nu aan beide uiteinden van de kabels de accu’s, let er uiteraard goed op dat de + op de + staat en de – op de - . Als je dit omdraait kunnen er vonken ontstaan die de elektronica kan beschadigen.
5. Haal niet de kabels er af, hierdoor kunnen er overigens spanningspieken ontstaan wat de elektronica in de auto kan beschadigen
6. Start nu de auto waarbij de accu nog volledig is opgeladen, daarna de auto die geen opgeladen accu heeft.
7. Laat de kabels er voor een poosje aan zitten (ongeveer 1.5-2 minuten.)
8. Koppel de kabels los en ga minstens een half uur rijden met de auto waarvan de accu leeg is, zodat deze weer volledig opgeladen word.